## Motorblock #### Einbau der Kurbelwelle (Fortsetzung) | 7-13 |

Die Paßflächen der Ölpumpe reinigen und trocknen. Die Ölpumpe (A) einbauen. Eine neue Kurbelwellenöldichtung in die Ölpumpe einbauen, siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Schritt 12 auf Seite 8-11). Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S, gleichmäßig auf die Blockpaßfläche der Ölpumpe und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. Die Lippe der Öldichtung einfetten und den neuen O-Ring (B) mit Öl bestreichen. Die Paßstifte (C) einsetzen, dann den Innenrotor auf die Kurbelwelle ausrichten und die Ölpumpe einbauen. Überschüssiges Fett von der Kurbelwelle abwischen und die Dichtung auf Verdrehung prüfen. Das Ölsieb (D) mit einer neuen Dichtung (E) einbauen. Zum Einbau der Ölwanne siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 7-24). |  |

a a a