## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Zylinderkopf | 2-3 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kopf | Verzug |  | - | 0,05 mm
Höhe |  | 103,95 - 104,05 mm | -
Nockenwelle | Axialspiel |  | 0,05 - 0,20 mm | 0,4 mm
Lagerspiel Nockenwelle - Halter | Nockenzapfen Nr. 1 | 0,030 - 0,069 mm | 0,15 mm
Nockenzapfen Nr.2, 3, 4, 5 | 0,060 - 0,099 mm | 0,15 mm
Gesamtschlag |  | 0,03 mm max. | 0,04 mm
Nockenhöhe | Einlass (primär) | 32,791 mm | -
Einlass (Mitte) | 35,534 mm | -
Einlass (sekundär) | 32,678 mm | -
Auslass (primär) | 32,772 mm | -
Auslass (Mitte) | 34,768 mm | -
Auslass (sekundär) | 32,661 mm | -
Ventile | Spiel (kalt) | Einlass | 0,21 - 0,25 mm | -
Auslass | 0,25 - 0,29 mm | -
Ventilschaft, O.D. | Einlass | 5,475 - 5,485 mm | 5,445 mm
Auslass | 5,450 - 5,460 mm | 5,42 mm
Spiel Ventilschaft in der Führung | Einlass | 0,030 - 0,055 mm | 0,08 mm
Auslass | 0,055 - 0,080 mm | 0,11 mm
Ventilsitze | Breite | Einlass | 1,25 - 1,55 mm | 2,00 mm
Auslass | 1,25 - 1,55 mm | 2,00 mm
Einbauhöhe Ventilschaft | Einlass | 40,8 - 41,0 mm | -
Auslass | 54,6 - 54,8 mm | -
Ventilfedern | Ungespannte Länge | Einlass (innen) | 45,22 mm | -
Auslass (innen) | 45,50 mm | -
Einlass (außen) | 50,86 mm | -
Auslass (außen) | 51,81 mm | -
Ventilführungen | I.D. | Einlass | 5,515 - 5,530 mm | 5,55 mm
Auslass | 5,515 - 5,530 mm | 5,55 mm
Einbauhöhe | Einlass | 15,2 - 16,2 mm | -
Auslass | 15,5 - 16,5 mm | -
Kipphebel | Spiel Hebel - Achse | Einlass | 0,025 - 0,052 mm | 0,08 mm
Auslass | 0,025 - 0,052 mm | 0,08 mm

a a a