## Motorblock #### Pleuelschraube überprüfen | 7-25 | Kurbelwelle einbauen

Den Durchmesser jeder Pleuelschraube am Punkt A und Punkt B messen. Die Differenz des Durchmessers am Punkt A und Punkt B berechnen. Punkt A - Punkt B = Differenz des Durchmessers Differenz des Durchmessers: Sollwert: 0 - 0,1 mm Liegt die Durchmesserdifferenz außerhalb des zulässigen Bereichs, die Pleuelschraube auswechseln. |  | Spezialwerkzeuge Treiber mit Griff, 07749 - 0010000 Treiberaufsatz, 24 x 26 mm, 07746-0010700 Öldichtungstreiber-Aufsatz, 96 07ZAD-PNA0100 Beim Auswechseln der Kurbelwelle die Kurbelwellenendbuchse montieren. Mit den Spezialwerkzeugen die Kurbelwellenendbuchse auftreiben, bis das Spezialwerkzeug gegen die Kurbelwelle aufsitzt. Das Pleuellagerspiel mit Plastigage prüfen (siehe Seite 7-9). Das Hauptlagerspiel mit Plastigage prüfen (siehe Seite 7-7). Pleuelschrauben überprüfen (siehe Seite 7-25). a a a