## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln der Hinterrad-Bremsbacken (Fortsetzung) | 19-39 |

Zusammenbau (4-Türer) Den Feststellbremsseilzug am Feststellbremshebel anschließen. Gummifett (Solvest 113 oder ähnliches) wie dargestellt auf den Gleitflächen auftragen. Überschüssiges Fett abwischen. Dabei kein Fett auf die Bremsbeläge kommen lassen. Gleitflächen Den Feststellbremshebel (A) mit der Bremsbacke (B) verbinden und mit dem Drehzapfenstift (C), der Wellenscheibe (D) und einem neuen U-Clip (E) sichern. Den U-Clip fest andrücken, damit er nicht abfallen kann. |  | Den Selbsteinsteller (C) und die Selbsteinstellerfeder (D) an der vorderen Bremsbacke (E) anbringen. Die Bremsbacken mit dem Gabelkopf A, der Einstellerschraube (F), Gabelkopf B und der oberen Rückholfeder (G) zusammenbauen. ZUR BEACHTUNG: Die Einstellerschraube ganz in den Gabelkopf A einschrauben. Fett Molykote 44MA wie dargestellt auf die Gleitflächen auftragen. Überschüssiges Fett abwischen. Dabei kein Fett auf die Bremsbeläge kommen lassen. Gleitflächen O Entgegengesetzte Seite der Bremsbacke Die Bremsbackenbaugruppe so einbauen, daß die Oberseite der Bremsbacken auf die Radzylinderkolben und die Unterseite der Bremsbacken auf die Positionierplatte paßt.