## Automatikgetriebe #### Probefahrt | 14-2 |

Schaltschema

Position

Hochschalten

Drosselklappenöffnung | Geschwindigkeits- einheit | 1. – 2. Gang | 2. – 3. Gang | 3. – 4. Gang | Überbrückung EIN
Spannung des Drosselklap- penwinkelgebers: 0,75 V | km/h | 15 - 19 | 30 - 35 | 47 - 54 | 23 - 28
Spannung des Drosselklap- penwinkelgebers: 2,25 V | km/h | 36 - 42 | 68 - 76 | 96 - 105 | 110 - 119
Drosselklappe ganz geöffnet, Spannung des Drosselklap- penwinkelgebers: 4,5 V | km/h | 55 - 63 | 108 - 121 | 166 - 183 | 166 - 183

Herunterschalten

Drosselklappenöffnung | Geschwindigkeits- einheit | Überbrückung AUS | 4. – 3. Gang | 3. – 2. Gang | 2. – 1. Gang
Spannung des Drosselklap- penwinkelgebers: 0,5 V | km/h | 21 - 26 | 27 - 32 | 10 - 15 (3. – 1. Gang)
Drosselklappe ganz geöffnet, Spannung des Drosselklap- penwinkelgebers: 4,5 V | km/h | 150 - 166 | 137 - 153 | 89 - 100 | 40 - 48