## A-Säulen-Außenblech #### Einbau | 3-18 |

Die Isolierung an der Montageposition des unteren A-Säulen-Distanzstücks des unteren Innenblechs aufkleben. Isolierung: Teile-Nr. 74416-SR1-000 Klebstoff: Cemedine 366 oder gleichwertiges Produkt UNTERES INNENBLECH ISOLIERUNG Die neue untere A-Säulenversteifung in Position bringen und am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Das Ersatzteil (Außenblech) zuschneiden und ansetzen. Das Ersatzteil festklemmen und die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Die Windschutzscheibe, die Vordertür, die Motorhaube und den vorderen Kotflügel provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Das Ersatzteil ausbauen und untere A-Säulenversteifung, obere A-Säulenversteifung und Türschwellerblechverstärkung schweißen. OBERE A-SÄULENVERSTEIFUNG UNTERE A-SÄULENVERSTEIFUNG ISOLIERUNG |  | Das Ersatzteil festklemmen und Spiel und Ausrichtung von Vordertür, vorderem Kotflügel und Windschutzscheibe erneut prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Die Reparaturbleche an den Schnittbereichen des A-Säulen-Außenblechs befestigen und lochnahtschweißen. Stumpfschweißen REPARATURBLECH AUSSENBLECH Kehlnahtschweißen Überlappung 30 mm Den oberen Radkastenträger schweißen. OBERER RADKASTENTRÄGER