## Servolenkung #### Überholen der Pumpe | 17-28 |

Explosionsansicht

Wenn die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Teile verschlissen oder beschädigt sind, die Pumpe alsganzes auswechseln.

| *ABDECKUNG *ROLLENSTIFT GUMMIDICHTUNG (Schwarz) Auswechseln. GLEITDICHTUNG (Weiß) Auswechseln. *AUSSENGEHÄUSE *NOCKENRING *FLÜGEL (11 Plättchen) *ROTOR *SEITENPLATTE O-RING Auswechseln. 23,8 x 2,4 mm-O-RING Auswechseln. PUMPENABDECKUNGSDICHTUNG Auswechseln. *PUMPENGEHÄUSEDECKEL 29 Nm (3,0 kg-m) 12,7 x 1,8 mm-O-RING Auswechseln. *PUMPEN-VORLASTFEDER RIEMENSCHEIBENMUTTER 64 Nm (6,5 kg-m) RIEMENSCHEIBE 40mm-SICHERUNGSRING KUGELLAGER *ANTRIEBSWELLE PUMPENABDECKUNGSDICHTUNG Auswechseln. 13 x 1,9 mm-O-RING Replace. EINLASS-VERBINDUNGSSTÜCK *DRUCKREGELVENTIL *FEDER DES DRUCKREGELVENTILS 16,7 x 1,8 mm-O-RING Auswechseln. *DRUCKREGELVENTILKAPPE 49 Nm (5,0 kg-m) 13 x 1,9 mm-O-RING Auswechseln.