## Zylinderkopf #### Zylinderkopf ausbauen (Fortsetzung) | 6-26 | VTC-Stellantrieb, Auslassnockenwellen-Kettenrad auswechseln

Kipphebelbaugruppe ausbauen (siehe Seite 6-28). Die Zylinderkopfschrauben entfernen. Um Verzug zu vermeiden, die Schrauben in der angegebenen Reihenfolge pro Durchgang jeweils nur um 1/3 Umdrehung lösen; diesen Vorgang wiederholen, bis alle Schrauben gelöst wurden. REIHENFOLGE BEIM LÖSEN DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN: Den Zylinderkopf ausbauen. |  | Ausbauen Die Steuerkette ausbauen (siehe Seite 6-13). Nockenwelle mit einem Gabelschlüssel halten, dann die Befestigungsschraube des VTC-Stellantriebs und des Auslassnockenwellen-Kettenrads lösen. VTC-Stellantrieb und Auslassnockenwellen-Kettenrad ausbauen. a a a