## Zylinderkopf #### Nockenwelle überprüfen (Fortsetzung) | 6-32 |

Die Nockenwelle in die richtige Lage bringen, indem sie vom riemenscheibenseitigen Ende des Zylinderkopfs weggeschoben wird. Die Messuhr gegen das Ende der Nockenwelle nullen, dann die Nockenwelle hin- und herschieben, um das Axialspiel abzulesen. Übersteigt das Axialspiel die Verschleißgrenze, den Zylinderkopf ersetzen und erneut prüfen. Liegt das Axialspiel weiterhin jenseits der Verschleißgrenze, die Nockenwelle auswechseln. Nockenwellen-Axialspiel: Sollwert (Neu): 0,05- 0,20 mm Verschleißgrenze: 0,4 mm |  | Die Schrauben der Nockenwellenhalter über Kreuz um jeweils zwei Umdrehungen lockern. Anschließend die Nockenwellenhalter vom Zylinderkopf entfernen. Die Nockenwellen aus dem Zylinderkopf herausheben, sauberwischen und die Nockenflanken überprüfen. Wenn die Nocken Lochfraß zeigen, gerieft oder übermäßig verschlissen sind, die Nockenwelle auswechseln. Die Oberflächen der Nockenwellenzapfen im Zylinderkopf reinigen, dann die Nockenwellen wieder einsetzen. Einen Plastigage-Streifen über jeden Zapfen legen. Die Nockenwellenhalter einbauen und die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (siehe Schritt 2) festziehen. Die Nockenwellenhalter ausbauen. Den breitesten Abschnitt des Plastigage-Streifens an jedem Zapfen messen. Wenn das Spiel Nockenwelle-zu-Halter innerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, weiter mit Schritt 11. Hat das Spiel Nockenwelle-zu-Halter die Verschleißgrenze überschritten und ist die Nockenwelle ausgewechselt worden, den Zylinderkopf ebenfalls auswechseln. Hat das Nockenwellen-Halter-Spiel die Verschleißgrenze überschritten und die Nockenwelle ist nicht ausgewechselt worden, mit Schritt 10 fortfahren. Lagerspiel zwischen Nockenwelle und Halter: Sollwert (Neu): Lager Nr. 1: 0,030- 0,069 mm Lager Nr. 2, 3, 4, 5: 0,060 - 0,099 mm Verschleißgrenze: 0,15 mm a a a