## Allgemeine Informationen #### Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung (Fortsetzung) | 1-22 |

Bei der Überprüfung von Steckerklemmen von Steuermodul(en) oder -einheit(en) die Prüfspitze vorsichtig von der Kabelseite aus in den Stecker einschieben, bis sie an die Klemmenseite des Kabels stößt.

| DIGITALER STROMTESTER (Handelsüblich) oder 07411 -0020000 Alle STEUERMODULE oder -EINHEITEN SPITZER PRÜFSTIFT

ACHTUNG Ein Durchstechen der Kabelisolierung kann zu schlechten Kontakten oder Wackelkontakten führen. Zum Prüfen der Stecker den Prüfstift von der Steckerseite des Kabelbaumsteckers im Motorraum aus an die Klemmen heranführen. Zum Prüfen der Steckerbuchsen diese nur leicht mit dem Prüfstift berühren und den Prüfstift nicht einführen.

| GUMMIDICHTUNG PRÜFSTIFT KLEMME KABELBAUM