## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einbau der unteren Ventilgehäusebaugruppe | 14-322 |

Den Magnetkabelbaumstecker (A) einetzen, dabei die untere Ventilgehäusebaugruppe (B) festhalten. Die untere Ventilgehäusebaugruppe einbauen (acht Schrauben). Das ATF-Sieb (C) einsetzen (zwei Schrauben). Die ATF-Wanne (D) mit den beiden Paßstiften (E) und einer neuen Dichtung (F) anbringen. |  | Den Magnetkabelbaumstecker auf Rost, Schmutz oder Öl überprüfen und dann den Stecker sicher anschließen. Das Getriebe wieder mit Automatikgetriebeöl befüllen (siehe Seite 14-320). Die Anlaufkupplung kalibrieren (siehe Seite 14-319).