## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln des Feststellbremszugs (Fortsetzung) | 19-51 |

Trommelbremse: Die Trommelbremse (siehe Seite 18-24) und die Bremsbacken ausbauen, dann den Feststellbremszug von der Bremsbacke abtrennen (siehe Seite 19-38). Die Flanschschrauben (A) und den Feststellbremszug (B) von der Trägerplatte (C) abnehmen. Der Einbau des Feststellbremszugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Vor dem Einbau der Bremstrommel die Paßfläche der hinteren Nabe und die Innenseite der Bremstrommel reinigen. Vor der Montage des Rades die Paßflächen der Bremstrommel und die Innenseite des Rads reinigen. Die Feststellbremse einstellen (siehe Seite 19-6). |  | Scheibenbremse: Den Feststellbremshebel ganz lösen und den Bremsschlauch-Clip (A) vom Feststellbremszug abtrennen. Den Feststellbremszug (B) vom Hebel (C) abnehmen.