## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorelektrik (Forts.) | 2-4 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Starter (5-türiges (in GB produziertes) Modell), Motor D16V1 (Modelle KG, KR, KS) mit A/T (DENSO) | Leistung |  | 1.0 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Kommutator, O.D. |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 14,0 -14,5 mm | 9,0 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 13,7 -17,7 N |
Starter (5-türiges (in GB produziertes) Modell), Motor D16V1 (Modelle KG, KR, KS) mit M/T (VALEO) | Leistung |  | 1.0 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,90 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,01 mm max. | 0,015 mm
Bürstenlänge |  | 18,0 mm | 5 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 15,3 -19,2 N |

Motorbaugruppe

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kompression | Druckprüfung bei 250 U/minMit Vollgas (Verhältnis: siehe Auslegungsdaten) | Minimum | 930 kPa | -
Maximale Differenz | 200 kPa | -

Zylinderkopf (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle)

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kopf | Verzug |  | - | 0,05 mm
Höhe |  | 92,95-93,05 mm | -
Nockenwelle | Axialspiel |  | 0,05 -0,15 mm | 0,5 mm
Lagerspiel Nockenwelle - Halter |  | 0,050 -0,089 mm | 0,15 mm
Gesamtschlag |  | 0,03 mm max. | 0,04 mm
Nockenhöhe, Motor D15Y4 | VTEC, Einlass, primär | 38,427 mm | -
VTEC, Einlass, sekundär | 32,292 mm | -
VTEC, Auslass | 38,784 mm | -
Nockenhöhe, Motor D16W7 | VTEC, Einlass, primär | 38,427 mm | -
VTEC, Einlass, sekundär | 32,848 mm | -
VTEC, Auslass | 38,784 mm | -
Nockenhöhe, Motoren D17A2, D17A5 | VTEC, Einlass, primär | 38,604 mm | -
VTEC, Einlass, sekundär | 32,848 mm | -
VTEC, Auslass | 38,784 mm | -
Nockenhöhe, Motor D16W8 | VTEC, Einlass, primär | 36,662 mm | -
VTEC, Einlass, Mitte | 38,274 mm | -
VTEC, Einlass, sekundär | 32,885 mm | -
VTEC, Auslass | 38,008 mm | -
Nockenhöhe, Motor D14Z5 | Einlass | 34,158 mm | -
Auslass | 36,488 mm | -
Nockenhöhe, Motoren D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1 | Einlass | 35,299 mm | -
Auslass | 37,281 mm | -

a a a