## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-101 |

Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 6 und Nr. 17 des Steckers U2o prüfen. Er muß 2,0 - 3,0 Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt oder schlechter Kontakt am Stecker U2o und an der SRS-Einheit; den Anschluß zwischen Stecker U2o und SRS-Einheit überprüfen. Wenn der Stecker in Ordnung ist, die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis oder erhöhter Widerstand im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln. |  | DTC 11-3: Kurzschluß zu einem anderen Kabel oder verringerter Widerstand im Fahrer-Seitenairbag-Gasgenerator (bei Modell ohne OPDS-Einheit) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker SLi (A) vom Fahrer-Seitenairbag (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker SLi anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen.