## Allgemeine Informationen #### Farblackierungsspezifikationen | 1-5 |

P.: Perlmutt-Lack / M.: Metallic-Lack

Lack-Code Farbbezeich- nung | NH-578 Taffeta- Weiß | NH-623M Stain-Silber M. | B-92P Night Hawk- Schwarz P. | B-96P Ewigkeits- blau P. | G-95P Kleeblatt- grün P. | R-513 Rallye-Rot | Y-61P Inka P. | YR-525M Titan M.
KE | SE | O | O | O | O | O | O | O | O
SE EXEC | O | O | O | O | O | O | O | O
KG | LS | O | O | O | O | O | O | O | O
LSG | O | O | O | O | O | O | O | O
ES | O | O | O | O | O | O | O | O
ESG | O | O | O | O | O | O | O | O
KK | EX | O | O |  |  |  | O | O |
KY | VTi | O | O | O |  | O | O | O |
KX | EX | O | O | O | O |  | O |  |
KB | LS | O | O | O | O | O | O | O | O
ES | O | O | O | O | O | O | O | O

ZUR BEACHTUNG: Bei Fahrzeugen, die mit NH-578, NH-623M, Y-61P und YR-525M lackiert wurden, Schwarz (NH-70 Glanz 20) auf den unteren Teil des Türschwellerblechbereichs (A) auftragen.

| FRONTSTOSSFÄNGER Karosseriefarbe KÜHLERGRILL Karosseriefarbe MOTORHAUBENZIERLEISTE Karosseriefarber TÜRSPIEGEL Kar osseriefarbe oder Schwarz (NH-72 Glanz 30) TÜRAUSSENGRIFF Karosseriefarbe oder Schwarz (NH-72 Glanz 30) TÜRSCHWELLERBLECH DACHZIERLEISTE Schwarz (NH-70 Glanz 20) KENNZEICHENVERKLEIDUNG Karosseriefarbe oder Schwarz (NH-70 Glanz 20) HECKSTOSSFÄNGER Karosseriefarbe TÜRZIERLEISTE Schwarz (NH-70 Glanz 20) TÜRFENSTERRAHMEN- VERKLEIDUNG Schwarz (NH-70 Glanz 20) VORDERER UNTERER SPOILER Schwarz (NH-68 Glanz 10)