## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der Instrumentenverkleidung | 20-215 | Aus-/Einbau der unteren Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite

2. ZUR BEACHTUNG: Einen Schlitzschraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die Lenksäule nach unten kippen. Die obere Lenksäulenverkleidung abnehmen (siehe Seite 17-9). Die Instrumentenverkleidung ausbauen (A). Vorsichtig an der Unterkante herausziehen, um die Clips (B) und Haken (C) zu lösen. Vorsichtig an der Oberkante herausziehen, um die Clips (D) und Haken (E) zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 2 | D : Clip,2
Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (A) ausbauen. Die Verriegelungsknöpfe (B) auf beiden Seiten um 45° drehen. Vorsichtig an der rechten Seite herausziehen, um die Haken (C) zu lösen. Die Verkleidung herausziehen, um die Haken (D) zu lösen. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens.