## Zylinderkopf #### Ventilführung auswechseln (Fortsetzung) | 6-37 |

Eine dünne Schicht sauberen Motoröls außen auf die neue Ventilführung auftragen. Die Ventilführung von der Nockenwellenseite des Zylinderkopfs aus einbauen; mit dem Spezialwerkzeug die Führung auf die vorgeschriebene Einbauhöhe (A) der Führung (B) eintreiben. Müssen alle 16 Ventilführungen ausgewechselt werden, kann es erforderlich sein, den Zylinderkopf zwischenzeitlich erneut aufzuwärmen. Einbauhöhe - Ventilführungen: Einlass: 15,2 - 16,2 mm Auslass: 15,5 - 16,5 mm |  | Die Reibahle und die Ventilführung mit Schneidöl bestreichen. Die Reibahle über die ganze Länge der Bohrung der Ventilführung im Uhrzeigersinn drehen. Die Ahle weiter im Uhrzeigersinn drehen, während sie aus der Bohrung gezogen wird. Die Führung gründlich mit Reinigungsmittel und Wasser waschen, um alle Schneidrückstände zu beseitigen. Das Spiel mit einem Ventil überprüfen (siehe Seite 6-35). Sicherstellen, dass sich ein Ventil leichtgängig in den Einlass- und Auslassventilführungen hin- und herschieben lässt. a a a