## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Auswechseln des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-345 |

Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) auf die Nut im Schaltzughalterungssockel (C) ausrichten, dann den Halter in den Sockel schieben. Das Schaltzugende (D) auf den Befestigungs-Gewindestift (E) fügen; dazu die Vierkantöffnung (F) auf das Vierkantformstück (G) am Ansatz des Gewindestifts ausrichten. Den Halter um eine Vierteldrehung in Uhrzeigerrichtung drehen, um den Schaltzug zu sichern. ZUR BEACHTUNG: Zum Einbauen des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (H) verdrehen. Sicherstellen, daß das Schaltzugende (A) ordnungsgemäß am Befestigungs-Gewindestift (B) montiert ist. Korrekt montiert: Falsch montiert: Das Schaltzugende liegt auf dem Ansatz des Befestigungs-Gewindestifts auf. |  | Bei fehlerhafter Montage den Schaltzug vom Schaltzughalterungssockel entfernen und den Schaltzug neu montieren. Das Schaltzugende nicht auf den Befestigungs-Gewindestift fügen, solange sich der Schaltzug am Schaltzughalterungssockel befindet. Die Mutter aufsetzen und festziehen. Den 6,0mm-Stift, der zur Ausrichtung des Wählhebels dient, entfernen. Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und sicherstellen, daß die A/T-Fahrbereichsanzeige dem Getriebe Fahrbereichsschalter folgt. Die Räder frei drehen lassen. Den Motor anlassen und den Wählhebel erneut in allen Positionen überprüfen. Die Mittelkonsole, die Mittelkonsolenverkleidung und die zugehörigen Teile wieder anbringen (siehe Seite 20-73).