## Sitze #### Zerlegung/Zusammenbau des Vordersitzes - ohne manuelle Höhenverstellung | 20-90 |

Bei einigen Modellen: In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Der rechte Sitz wird dargestellt; ähnliches gilt für den linken Sitz.

Den Sitz wie dargestellt zerlegen.

Der Zusammenbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung; dabei folgende Punkte beachten:

- Allzweckfett auf die beweglichen Teile der Sitzschiene auftragen.
- Um Faltenbildung beim Anbringen des Sitzlehnenbezugs zu vermeiden, darauf achten, daß das Material gleichmäßig über die Halterung gezogen wird.

  | RÜCKENLEHNE KOPFSTÜTZE HAKEN Die Sitzpolsterabdeckung von der Polsterrahmenfeder lösen HAKEN HAKEN (Fünf Stellen) OPDS-KABELBAUM (Bei einigen Beifahrersitzen mit Seitenairbag) SITZHEIZUNGSKABELBAUM (bei einigen Modellen) MITTLERER BEZUG CLIP SITZPOLSTERRAHMEN/ SITZSCHIENEN SITZHEIZUNGSEINHEIT (bei einigen Modellen) SCHIEBEHEBEL CLIP HAKEN LEHNENKNOPF LEHNENBEZUG HAKEN SEITEN-AIRBAG-KABELBAUM (bei einigen Modellen) CLIP DRÄHTE CLIP HÄNGERFEDER (Mit Seiten-Airbag)