## SRS #### Auswechseln der Kabelrolle (Fortsetzung) | 23-174 |

Den 4P-Stecker (A) des Armaturentafelkabelbaums B vom 4P-Stecker (B) der Kabelrolle abziehen, dann den 5P-Stecker (C) des Armaturentafelkabelbaums B von der Kabelrolle (D) abziehen. Die Nase (A) herauslösen, dann die Kabelrolle von der Lenksäule entfernen. |  | Einbau Vor dem Einbau des Lenkrades die Vorderräder gerade nach vorne ausrichten. Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten lang warten. Die Abstellhülse (A) so anbringen, daß die Vorsprünge (B) senkrecht ausgerichtet sind. Die Kabelrolle (A) vorsichtig an der Lenksäulenwelle anbringen. Dann den 5P-Stecker (B) an die Kabelrolle anschließen und den 4P-Stecker (C) an den 4P-Stecker (D) des SRS-Hauptkabelbaums anschließen.