## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorelektrik | 2-2 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Zündspule | Nennspannung |  | 12 V
Zündfolge |  | 1-3-4-2
Zündkerze | Typ |  | Motor D17A2, D17A8, D17A9 | NGK:ZFR6J-11, ZFR7J-11 DENSO:KJ22CR-L11
Motor D17A5 | NGK:BKR6E-N-11 BKR7E-N-11 DENSO:K20PR-L11 K22PR-L11
Elektrodenabstand |  | 1,0-1,1 mm | -
Zündzeitpunkt |  | Im Leerlauf (die rote Markeierung prüfen) | M/T (im Leerlauf): 8+2° vor O.T. bei 700+50 min-1
A/T (in ofrr ): 8+2° vor O.T. bei 700+50 min-1
Generatorriemen ZUR BEACHTUNG: Nach Aufziehen eines neuen Riemens, auf die Spannung für neue Riemen den Motor 5 Minuten laufen lassen, dann den Riemen auf die Spannung für gebrauchte Riemen nachstellen. | Durchhang bei 98 N (10 kg) in der Mitte zwischen den Riemenscheiben | Ohne Klimaanlage (mit Klimaanlage siehe "Kompressorriemen" in der Klimaanlagentabelle) | Gebrauchter Riemen: 8,5-11,0 mm
Neuer Riemen: 6,5-8,5 mm
Spannung (gemessen mit Riemenspannungsmesser) | Ohne Klimaanlage (mit Klimaanlage siehe "Kompressorriemen" in der Klimaanlagentabelle) | Gebrauchter Riemen: 340-490 N (35-55 kg)
Neuer Riemen: 540-740 N (55-75 kg)
Generator | Ausgang | Bei 13,5 V und normaler Motorremperatur | 70 A
Spulenwiderstand (Rotor) | bei 20°C | 1,84-2,10 Ohm
Schleifring O.D. |  | 22,7 mm | 21,7 mm
Bürstenlänge |  | 19,0 mm | 5 mm
Bürstenfederspannung |  | 3,3-4,1 N (1,6-1,8 kg)
Anlasser | Ausgang |  | 1,0 kW
Kommutator-Glimmertiefe |  | 0,45-0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | max. 0,02 mm . | 0,05 mm
Kommutator O.D. |  | 27,9-28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 14,0-14,5 mm | 9,0 mm
Bürstenfederspannung |  | 14,0-20,0 N (1,4 -2,0 kg) |
Kompression | Druckprüfung bei 250 min-1 und Vollast. (Siehe Konstruktionsdaten für Verhältnis.) | Minimum | 930 kPa (9,5 kg/cm2) | -
Max. Verdichtung | 200 kPa (2,0 kg/cm2) | -

Motorbaugruppe

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kompression | Druckprüfung bei 250 min-1 und Vollast. (Zum Verhältnis siehe Konstruktionsdaten.) | Minimum | 930 kPa (9,5 kg/cm2) | -
Max. Abweichung | 200 kPa (2,0 kg/cm2) | -