## Schaltgetriebe-Differential #### Einstellung des Differential-Axialspiels | 13-54 |

Erforderliches Spezialwerkzeug Treiber, 40 mm ID 07746-0030100 Die 80mm-Beilagscheibe einsetzen, die die gleiche Größe hat wie die ausgebaute Beilagscheibe. Die Differentialbaugruppe in das Kupplungsgehäuse einbauen. |  | Das Getriebegehäuse auf dem Kupplungsgehäuse montieren, dann die 8mm-Flanschschrauben in mehreren Schritten über Kreuz anziehen. 8 x 1,25 mm 27 Nm (2,8 kg-m) Mit dem Spezialwerkzeug die Differentialbaugruppe so weit in das Kupplungsgehäuse fügen, daß sie unten anschlägt. Das Spiel zwischen der 80mm-Beilagscheibe und dem Außenlaufring des Lagers im Getriebegehäuse messen. Sollwert: 0 – 0,10 mm