## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Steuergerät-Eingangstest - Mit Sicherheitsverriegelung (Fortsetzung) | 22-233 |

6. Die Stecker wieder an den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum anschließen und diese Eingangstests an den entsprechenden Steckern des Sicherungs-/Relaiskastens im Fußraum durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, muß das Multiplex-Steuergerät defekt sein; den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
P18 | RED | Heckklappe offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G553) Heckklappen- Schloßfallenschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Heckklappe geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
X5 | RED/WHT | Zündschlüssel befindet sich im Zündschalter | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G401) Zündschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Zündschlüssel aus dem Zündschalter abgezogen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
Q3 | GRN | Fahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Fahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
Q4 | LT GRN/ RED | Beifahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Beifahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Beifahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
Q2 | GRN/WHT | Linke (rechte) Hintertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Linker (rechter) Hintertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Linke (rechte) Hintertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
Y4 | BRN/WHT | Türverriegelungsknopf- schalter auf der Beifahrerseite oder hinten links bzw. hinten rechts entriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Türverriegelungsknopfschalter auf der Beifahrerseite oder hinten links bzw. hinten rechts defekt Schlechte Masse (G502, G551) Offener Stromkreis im Kabel
X6 | WHT/RED | Fahrertürzylinderschalter verriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Fahrertürzylinderschalter defekt Schlechte Masse (G501) Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertürzylinderschalter in Stellung Neutral | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
Y13 | WHT | Fahrertürzylinderschalter entriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen.
Fahrertürzylinderschalter in Stellung Neutral | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
X2 | LT BLU | Beifahrertürzylinder- schalter verriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Beifahrertürzylinderschalter defekt Schlechte Masse (G502) Offener Stromkreis im Kabel
Beifahrertürzylinder- schalter in Stellung Neutral | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
Y11 | GRY | Heckklappenzylinder- schalter verriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Heckklappenzylinderschalter defekt Schlechte Masse (G553) Offener Stromkreis im Kabel
Heckklappenzylinder- schalter in Stellung Neutral | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.