## Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum #### Aus- und Einbau | 22-78 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Ausbau Sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode für das Radio bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Zunächst das negative, dann das positive Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten lang warten. Die untere Armaturentafelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-78). Die Stecker auf der Sicherungsseite des Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. |  | Die Befestigungsschraube herausdrehen und den Sicherungs-/Relaiskasten (A) von der Halterung (B) herunterschieben. Die Stecker auf der Rückseite des Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen und den Sicherungs-/Relaiskasten herausnehmen. ZUR BEACHTUNG: Der SRS-Stecker hat eine Federsicherung (siehe Seite 23-25). Einbau Den Sicherungs-/Relaiskasten in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen und alle Stecker des Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum wieder anschließen. Die untere Armaturentafelverkleidung wieder anbringen. Sowohl das negative als auch das positive Batteriekabel an die Batterie anschließen. Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben. Sicherstellen, daß alle Systeme korrekt funktionieren.