## Sitzheizungen #### Test/Auswechseln des Sitzheizungsschalters | 22-207 |

4-Türer: Die Schalterkonsole aus der Mittelkonsole ausbauen (siehe Seite 20-73). Den 10P-Stecker (A) vom Sitzheizungsschalter (B) abziehen und den Schalter ausbauen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang prüfen. |  | 5-Türer: Die Feststellbremsabdeckung abnehmen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-213). Den 6P-Stecker (A) vom Sitzheizungsschalter (B) abziehen und den Schalter ausbauen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang prüfen.