## Schmierung #### Wechsel des Motoröls | 8-3 |

Den Motor warmlaufen lassen. Die Ablaßschraube (A) herausdrehen und das Motoröl ablassen. Motor D14Z6, D16V1: Motor D16V3: Die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe (B) versehen und wieder einsetzen. |  | Mit dem empfohlenen Motoröl auffüllen (siehe Seite 3-2). Füllmenge Motor D14Z6, D16V1: 3,3 l bei Ölwechsel. 3,5 l bei Ölwechsel einschließlich Filter 4,2 l nach der Motorüberholung. Motor D16V3: 3,0 l bei Ölwechsel. 3,2 l bei Ölwechsel einschließlich Filter 4,2 l nach der Motorüberholung. Den Motor länger als 3 Minuten laufenlassen, dann auf Ölundichtigkeit prüfen.

a a a