## Ladesystem #### Überholung des Generators (Fortsetzung) | 4-35 |

Die Halteplatte des vorderen Lagers ausbauen. Das Antriebslagerschild in einen Schraubstock einspannen, und das vordere Lager mit einem Messing-Treibdorn (A) und einem Hammer heraustreiben. |  | Mit einem Hammer und den Spezialwerkzeugen ein neues vorderes Lager in das Antriebslagerschild einsetzen. Überprüfung der Generatorbürsten Die Länge beider Bürsten mit einem Meßschieber mit Noniuseinteilung messen. Wenn die Länge einer der beiden Bürsten unter der Verschleißgrenze liegt, die hintere Gehäusebaugruppe auswechseln. Wenn die Bürstenlänge vorschriftsgemäß ist, mit Schritt 16 fortfahren. Länge der Generatorbürsten:
Sollwert (Neu): | 19,0 mm
Verschleißgrenze: | 5 mm