## Türen #### Auswechseln der äußeren Scheibendichtungsleiste (Vordertür) | 20-151 | Auswechseln der Vordertürdichtungsleiste

1. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Tür dabei nicht verkratzen. Von hinten beginnend die äußere Türscheibendichtungsleiste (A) nach oben drücken, um die Clips (B, C) abzunehmen, dann die Dichtungsleiste nach hinten ziehen und abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   B Clip, 4 | C : Clip, 1
1. Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. An der A-Säule die Türanschlagbefestigungsschraube (A) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 1 | B : Clip, 1 | C : Clip, 17
Die Schrauben (B, C) herausdrehen, dann die Türdichtungsleiste (D) aus den Halterbereichen (E) herausziehen und abnehmen. Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Die Dichtungsleiste muß fest im Halter (F) sitzen. Vor dem Einbau flüssiges Gewindedichtmittel auf die Türanschlagbefestigungsschraube auftragen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-163).