## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Stabilisators | 18-32 |

Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Hinterräder abnehmen. Die selbstsichernden Muttern (A) unter gleichzeitigem Festhalten der Gelenkbolzen (B) mit einem Sechskantschlüssel (C) herausdrehen und die Stabilisatorgelenke (D) links und rechts vom Stabilisator (E) abtrennen. Die Flanschschrauben (A) und Buchsenhalter (B) abnehmen, dann die Buchsen (C) und den Stabilisator (D) entfernen. |  | Der Einbau des Stabilisators erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Neue selbstsichernde Muttern beim Zusammenbau verwenden. Sicherstellen, daß die rechten und linken Enden des Stabilisators auf der entsprechenden Seite des Fahrzeugs eingebaut werden. Die Enden der Farbmarkierungen (A) auf dem Stabilisator mit den Buchsen (B) bündig ausrichten. Siehe Abschnitt Auswechseln des Stabilisators zum Anschluß des Stabilisators an die Gelenke.