## Zylinderkopf #### Aufziehen des Zahnriemens (Fortsetzung) | 6-25 |

Die obere Abdeckung (A) wieder anbringen. Dann den Stecker (B) des TDC-Sensors wieder anschließen und die Gummitülle (C) montieren. Den oberen Halter (A) montieren und die Muttern in der unten dargestellten Reihenfolge anziehen. |  | Den Zylinderkopfdeckel wieder anbringen (siehe Seite 6-55). Den Kabelbaumhalter (A) und die Gaszugklemmen (B) wieder anbringen. Den Generator wieder lose montieren. Die Generatorriemenspannung einstellen (siehe Seite 4-38) bzw. die Generatorkompressorriemenspannung (siehe Seite 4-37). Den Servolenk-(P/S-)Pumpenriemen und die Pumpe wieder lose montieren. Den Servolenk-(P/S-)Pumpenriemen einstellen (siehe Seite 17-23). Den Spritzschutz wieder anbringen. Die Vorderreifen/Räder wieder montieren. Die Batteriepole und Kabelklemmen mit Schleifpapier reinigen und zusammensetzen; anschließend zum Schutz gegen Korrosion Fett auftragen. Den Diebstahlsicherungscode für das Radio wieder eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.