## Servolenkung #### Überholen der Pumpe (Fortsetzung) | 17-32 |

Die Aussparung (A) im Außengehäuse mit der Rollenstiftbohrung (B) an der Abdeckung zur Deckung bringen. Den Nockenring (C) einsetzen, indem die Aussparung (D) mit der Aussparung (A) am Außengehäuse zur Deckung gebracht wird. Den Rollenstift (E) in die Aussparungen zwischen Nockenring und Außengehäuse einsetzen, dann den Rollenstift in die Einstellbohrung drücken. Den Rotor (A) in den Nockenring (B) einsetzen. Die 11 Plättchen (C) in die Nuten am Rotor einsetzen. Darauf achten, daß die abgerundeten Enden (D) der Plättchen die Gleitfläche des Nockenrings berühren. |  | Die Seitenplatte (A) so auf den Nockenring aufsetzen, daß ihre Markierung ''." (B) nach oben weist, dann die Einstellbohrung (C) des Rollenstifts in der Seitenplatte mit dem Rollenstiftende (D) zur Deckung bringen. Den neuen O-Ring (E) mit Servolenkflüssigkeit bestreichen und ihn dann in die Nut an der Seitenplatte einsetzen. Das Pumpengehäuse (A) an der Abdeckungsbaugruppe (B) anbringen.