## Zylinderkopf #### VTEC-Kipphebel testen (Fortsetzung) | 6-8 |

Während der vorgeschriebene Luftdruck aufgebracht wird, den Sekundär-Kipphebel (A) des Zylinders Nr. 1 bewegen. Mittel-Kipphebel (B), Primär-Kipphebel (C) und Sekundärkipphebel sollten sich zusammen bewegen. Wenn sich Mittel- und Primär-Kipphebel nicht zusammen mit dem Sekundär-Kipphebel bewegen, Mittel-, Primär- und Sekundär-Kipphebel als Baugruppe ausbauen und überprüfen, ob sich die Kolben in den Kipphebeln ungehindert bewegen. Wenn ein Kipphebel ausgewechselt werden muss, die Mittel-, Primär- und Sekundär-Kipphebel als Baugruppe auswechseln und erneut testen. Die Spezialwerkzeuge entfernen. Die Schrauben des Nockenwellenhalters mit 22 Nm festziehen. Die Dichtschraube mit 20 Nm festziehen. Die Zylinderkopfhaube aufsetzen (siehe Seite 6-44). |  | a a a