## Heizung #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-23 |

Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers A (14P) der Heizungsbedientafel und Klemme Nr. 1 des 2P-Steckers des Verdampfertemperatursensors prüfen. STECKER A (14P) DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES VERDAMPFERTEMPERATURSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse zwischen den Steckern A (14P) und B (22P) der Heizungsbedientafel und dem 2P-Stecker des Verdampfertemperatursensors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, eine bekanntermaßen funktionstüchtige Heizungsbedientafel einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß die ursprüngliche Heizungsbedientafel ausgewechselt werden. NEIN - Offenen Stromkreis in dem Kabel zwischen Heizungsbedientafel und Verdampfertemperatursensor reparieren. |  | 4-Türer DTC 15: Kurzschluß im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors Den 2P-Stecker des Verdampfertemperatursensors abziehen.. Den Verdampfertemperatursensor testen (siehe Seite 21-22). Liegt der Widerstand innerhalb der im Graphen dargestellten Toleranz? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Den Verdampfertemperatursensor auswechseln. Den Stecker B (22P) der Heizungsbedientafel abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 7 des Steckers B (22P) der Heizungsbedientafel und Karosseriemasse prüfen. STECKER B DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL (22P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß zur Masse in dem/den Kabel(n) zwischen Heizungsbedientafel und Verdampfertemperatursensor reparieren. NEIN - Eine bekanntermaßen funktionstüchtige Heizungsbedientafel einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß die ursprüngliche Heizungsbedientafel ausgewechselt werden.