## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln der Hinterrad-Bremsbacken (Fortsetzung) | 19-42 |

Den Selbsteinstellerhebel (C) und die Selbsteinstellerfeder (D) an der vorderen Bremsbacke (E) anbringen. Die Bremsbacken mit dem Gabelkopf A, der Einstellerschraube (F), Gabelkopf B, der oberen Rückholfeder (G) und der unteren Rückholfeder (H) zusammenbauen. ZUR BEACHTUNG: Die Einstellerschraube ganz in den Gabelkopf A einschrauben. Fett Molykote 44MA wie dargestellt auf die Gleitflächen auftragen. Überschüssiges Fett abwischen. Dabei kein Fett auf die Bremsbeläge kommen lassen. Gleitflächen O Entgegengesetzte Seite der Bremsbacke Die Bremsbackenbaugruppe so einbauen, daß die Oberseite der Bremsbacken auf die Radzylinderkolben und die Unterseite der Bremsbacken auf die Positionierplatte paßt. |  | Die Spannstifte (A) einbauen und mit den Haltefedern (B) durch Drücken auf die Federn und Drehen der Stifte sichern. Die obere Rückholfeder (G) mit einem Werkzeug einhaken. Die Bremstrommel und das Hinterrad anbringen. Wenn der Radzylinder ausgebaut worden ist, die Bremsanlage entlüften (siehe Seite 19-7). Das Bremspedal mehrere Male niedertreten, um die selbsteinstellende Bremse einzustellen. Die Feststellbremse einstellen (siehe Seite 19-5).