## Vorderradaufhängung #### Auswechseln von Dämpfer/Feder | 18-20 |

Explosionsansicht

| SELBSTSICHERNDE MUTTER 12 x 1,25 mm, 44 Nm (4,5 kg-m), Auswechseln. OBERER FEDERSITZ MONTAGEDÄMPFER DER OBEREN FEDER ZUR BEACHTUNG: Den Dämpfer nicht von der Feder abnehmen. Er muß durch einen neuen ersetzt werden, wenn er von der Feder abgenommen wurde. Den neuen Dämpfer so auf die Feder aufsetzen, daß der Vorsprung des Dämpfers und der obere Teil der Feder so wie in der Abbildung dargestellt liegen. Der Dämpfer besitzt sechs Sicherungsklemmen. Den Dämpfer mit Hilfe der drei Sicherungsklemmen, die mit tri4.png markiert sind, fest gegen die Feder drücken. ANSCHLAGPUFFER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. STOSSDÄMPFEREINHEIT Auf Öl- oder Gasaustritt und reibungslosen Betrieb überprüfen. STOSSDÄMPFERFEDER Auf ungespannte Länge prüfen. MONTAGEDÄMPFER DER OBEREN FEDER Auf Alterung und Beschädigung prüfen. STOSSDÄMPFER-MONTAGELAGER Auf einwandfreie Funktion prüfen. STOSSDÄMPFER- MONTAGESOCKEL Auf Verformung prüfen.