## Alarmanlage #### Eingangstest am Steuergerät der Alarmanlage (Fortsetzung) | 22-259 |

5-Türer:

1. Die untere Armaturentafelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-217).
2. Den 20P-Stecker (A) und den 16P-Stecker (B) vom Steuergerät (C) abziehen.
3. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, mit Schritt 4 fortfahren.

Kabelseite der Klemmenbuchsen