## Schaltgetriebe #### Hauptwelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-32 |

Die Synchronfeder (A) einbauen. Die Baugruppe Doppelkegelsynchronring (B) einbauen, indem die Finger (C) des Synchronrings mit den Aussparungen im Synchronkörper 3./4. Gang (D) ausgerichtet werden. Das 4. Gangrad (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Aussparungen (C) im 4. Gangrad ausgerichtet werden. Nadellager, Distanzhülse und 5. Gangrad einbauen. |  | Die Baugruppe Doppelkegelsynchronring (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Aussparungen im 5. Gangrad (C) ausgerichtet werden; dann die Synchronfeder (D) anbauen. Den Synchronkörper 5./6. Gang (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Nuten im Synchronkörper 5./6. Gang (C) ausgerichtet werden. a a a