## Heizung #### Gebläsemotorschaltkreis - Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-42 |

Die Spannung zwischen Klemme Nr. 2 der 4P-Buchse des Gebläsemotorrelais und der Karosseriemasse messen. 4P-BUCHSE DES GEBLÄSEMOTORRELAIS Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 35 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Sicherung Nr. 14 im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum und dem Gebläsemotorrelais reparieren. Die Zündung ausschalten. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 der 4P-Buchse des Gebläsemotorrelais und der Karosseriemasse prüfen. 4P-BUCHSE DES GEBLÄSEMOTORRELAIS Besteht Stromdurchgang? JA - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Gebläsemotorrelais und Gebläsemotor reparieren. NEIN - Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen Gebläsemotorrelais und Karosseriemasse prüfen. Wenn das Kabel in Ordnung ist, auf schlechte Masse an G201 prüfen. |  |