## Wartungsplan für normale Einsatzbedingungen #### (Modelle für Australien und Neuseeland (Fortsetzung) | 3-7 |

HINWEISE | KAPITEL und SEITE
| (siehe Seite 8-5)*1 (siehe Seite 8-3)*2
| (siehe Seite 8-6)*1
| (siehe Seite 11-147)*1
Ventilspiel überprüfen. | (siehe Seite 6-14)*1
| (siehe Seite 11-138)*1 (siehe Seite 11-571)*1
| (siehe Seite 4-25)*1
Die Wasserpumpe auf Anzeichen von Undichtigkeit prüfen. | (siehe Seite 6-18)*1 (siehe Seite 6-22)*1 (siehe Seite 10-7)*1
Auf Risse und Beschädigung prüfen. Durchbiegung und Spannung überprüfen. | (siehe Seite 17-23)*1
| (siehe Seite 11-125)*1 (siehe Seite 11-560)*1
Original-Honda Gefrierschutz/Kühlmittel Typ 2 verwenden | (siehe Seite 10-8)*1
Stets Original-Honda-Schaltgetriebeöl (MTF) verwenden. | (siehe Seite 13-3)*1
Immer Original-Honda-ATF-Z1 verwenden. | (siehe Seite 14-122)*1
Dicke von Bremsbelag und Bremsscheibe überprüfen. Auf Beschädigung und Risse prüfen. Den Radzylinder auf Undichtigkeit prüfen. Die Bremsbeläge auf Risse, Blankwerden, Verschleiß und Verschmutzung prüfen. Die Bremssättel auf Beschädigung, Undichtigkeit und festen Sitz prüfen. | (siehe Seite 19-3)*1
Nur Bremsflüssigkeit Typ DOT 3 verwenden. Original-Honda-Bremsflüssigkeit wird empfohlen. Der Bremsflüssigkeitsstand muss zwischen den Höchst- und Mindestmarken des Behälters liegen. | (siehe Seite 19-7)*1
Funktion der Feststellbremse überprüfen. | (siehe Seite 19-6)*1
Einstellung der Scheinwerfer überprüfen. | (siehe Seite 22-114)*1
Straßenlage, Geräusche, Vibrationen und Armaturenfunktion überprüfen. | -
Einbau und Position überprüfen, auf Risse, Abnutzung, Rost und Undichtigkeiten prüfen. Sitz von Schrauben, Muttern und Verbindungen überprüfen. Gegebenenfalls anziehen. | -
Schmierung von Stange und Lenkgestänge überprüfen. Manschette auf Beschädigung und Undichtigkeiten prüfen. Leitung auf Beschädigung und Undichtigkeiten prüfen. | (siehe Seite 17-5)*1
Schrauben auf festen Sitz prüfen. Alle Staubschutzüberzüge auf Abnutzung und Beschädigung überprüfen. | (siehe Seite 18-3)*1
Manschette und Manschettenring auf Risse untersuchen. Schmierung der Stange überprüfen. | (siehe Seite 16-3)*1
Hauptzylinder, Steuerventil und ABS-Modulator auf Beschädigung und Undichtigkeit prüfen. | (siehe Seite 19-48)*1
Auf Dichtheit prüfen. | -
Hitzeschutzblech des Katalysators, Auspuffrohr und Auspufftopf auf Beschädigung, Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen. | (siehe Seite 9-3)*2
Kraftstoffleitungen auf lose Verbindungen, Risse und Abnutzung prüfen. Lose Verbindungen anziehen und alle beschädigten Teile auswechseln. | (siehe Seite 11-132)*1 (siehe Seite 11-565)*1
Druck überprüfen und auf Löcher, Risse und ungleichmäßige Abnutzung prüfen. | -

*1: Siehe Werkstatthandbuch: 2001 CIVIC WARTUNG, REPARATUR UND AUFBAU, Teile-Nr. 62S5A00

*2: Siehe Werkstatthandbuch: 2001 CIVIC COUPE ERGÄNZUNGSBAND Teile-Nr. 62S5A20

a a a