## Innenverkleidung #### Aus-/Einbau der Verkleidung - Türbereich | 20-64 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.
- Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen.

- Zum Abnehmen des Trittblechs auf der Fahrerseite (LHD) die Fußstütze abnehmen (siehe Schritt 2 auf Seite 20-70).
- Zum Abnehmen der Sitzseitenverkleidung, die Rücksitz-Seitenauflage, den umlegbaren Rücksitz (siehe Seite 20-95) oder die Rücksitzlehne bei feststehendem Rücksitz (siehe Seite 20-96) ausbauen.
- Zum Abnehmen der vorderen Seitenkappe und dem Öffnerschließzylinder (bei einigen Modellen) siehe Auswechseln des Kofferraumdeckelöffners/Kraftstofftankdeckelöffners (siehe Seite 20-129).

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Vor dem Einbau flüssiges Gewindedichtmittel auf die obere Langschraube des Vordersitzgurtes auftragen.
- Vor dem Einsetzen der Langschrauben sicherstellen, daß die Sicherheitsgurte nicht verdreht oder geknickt sind.

  Lage der Befestigungen
  A : Clip,2 (Schwarz) | B : Clip, 3 (Weiß) | C : Clip, 9 | D : Clip, 1 | E : Clip, 1
  | OBERE LANGSCHRAUBE DES VORDERSITZGURTES OBERE B-SÄULENVERKLEIDUNG VORDERTÜRÖFFNUNGSVERKLEIDUNG A-SÄULENVERKLEIDUNG TRITTBLECH OBERE ANKERABDECKUNG ÖFFNERSCHLIESSZYLINDER (bei einigen Modellen) VORDERE SEITENKAPPE VORDER- TÜRSCHWELLERVERKLEIDUNG UNTERE LANGSCHRAUBE DES VORDERSITZGURTES 7/16-20UNF 32 Nm (3,3 kg-m) SITZSEITENVERKLEIDUNG C-SÄULENVERKLEIDUNG UNTERER B-SÄULENSCHUTZ UNTERE B-SÄULENVERKLEIDUNG HINTER- TÜRÖFFNUNGSVERKLEIDUNG 7/16-20 UNF 32 Nm (3,3 kg-m)