## Zylinderkopf #### Überprüfung der Kipphebel und Wellen (Fortsetzung) | 6-39 |

Den/die Synchronisierkolben (A) und den Steuerkolben (B) überprüfen. Manuell niederdrücken. Wenn der Kolben sich nicht freigängig bewegt, die Kipphebelbaugruppe auswechseln. ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau des primären Kipphebels (C) den Ölkanal des Kipphebels vorsichtig mit Druckluft ausblasen. Beim Zusammenbau Öl auf die Kolben auftragen. Motor D15Y4, D16V2, D16W7, D17A2, D17A5, D17Z3: Motor D16W8: |  | Jede Steuerplatte (A) und Rückholfeder (B) an dem zugehörigen Nockenwellenhalter wie dargestellt (Motor D16W8) montieren.