## Schweißverfahren #### Punktschweißen | 2-17 |

Punktschweißen ist auch als Widerstandspunktschweißen bekannt. Es ist das geeignetste Schweißverfahren für Fahrzeuge. Es zeichnet sich durch drei Hauptmerkmale aus: Es kann sofort geschweißt werden, das Schweißen hat äußerst geringe Auswirkungen auf das Grundmaterial, und der Verzug wird auf einem absoluten Minimum gehalten. Um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, muß jedoch grundsätzlich daran gedacht werden, sämtlichen Lack und sämtliche Unreinheiten von der Materialoberfläche, an der geschweißt werden soll, zu entfernen.

Schweißgeräte:

| Punktschweißgerät Zeitgeber/Transformator

Schweißbedingungen:Beim Punktschweißen müssen grundsätzlich die Vorgaben für den Stromfluß, die Leitzeit, die Haltezeit und die Abschaltzeit, die für das Punktschweißgerät empfohlen werden, eingehalten werden.

Folgendes ist beim Schweißen zu berücksichtigen:

- Blechdicke und min. Schweißabstand

| Intervals

ZUR BEACHTUNG: Bei zu geringen Schweißabständen kommt es zu Verästelungen, wodurch es unmöglich wird, das gewünschte Lötergebnis zu erhalten.

Blechdicke und Spitzendurchmesser

| Spitzendurchmesser

Einheit: mm

Blechdicke | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6
Min. Abstände | 11 | 16 | 20 | 24

Einheit: mm

Blechdicke | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6
Spitzendurchmesser | 45 | 5,0 | 5,5 | 6,0