## Schlüssellose/Zentralverriegelung #### Steuergerät-Eingangstest (Fortsetzung) | 22-230 |

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
J6 | ORN | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Die Hupe muß ertönen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 7 (15 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Hupenrelais defekt Hupe defekt Offener Stromkreis im Kabel
J7 | WHT | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 16 (20 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
K2 | BLU/ORN | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme K2 und der Klemme Nr. 2 des 5P-Steckers des Fernbedienungsempfängers bei abgezogenem 5P-Stecker prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
P18 | RED | Kofferraumdeckel oder Heckklappe geöffnet | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G601 oder G553) Kofferraum- oder Heckklappenschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Kofferraumdeckel oder Heckklappe geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 5 V dürfen anliegen. | Kofferraumschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Q2 | GRN/WHT | Linke (rechte) Hintertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Linker (rechter) Hintertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Linke (rechte) Hintertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen. | Linker (rechter) Hintertürschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Q3 | GRN | Fahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Fahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Fahrertürschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Q4 | LT GRN/ RED | Beifahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Beifahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Beifahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Beifahrertürschalter defekt Kurzschluß zur Masse
X5 | RED/WHT | Zündschlüssel befindet sich im Zündschalter | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G401) Zündschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Zündschlüssel aus dem Zündschalter abgezogen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Zündschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Y8 | YEL/RED | Fahrertürverriegelungsknopf verriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G501) Fahrertürverriegelungsknopfschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertürverriegelungsknopf entriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Fahrertürverriegelungsknopfschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Y10 | WHT/GRN | Fahrertürverriegelungsschalter entriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G502) Fahrertürverriegelungsschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertürverriegelungsschalter in Stellung Neutral | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Fahrertürverriegelungsschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Y12 | WHT/BLU | Fahrertürverriegelungsschalter verriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G502) Fahrertürverriegelungsschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertürverriegelungsschalter in Stellung Neutral | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen. | Fahrertürverriegelungsschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Y7 | WHT/BLK | Fahrertürverriegelungsschalter verriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G501) Fahrertürverriegelungsknopfschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertürverriegelungsschalter in Stellung Neutral | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen. | Fahrertürverriegelungsknopfschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Y2 | BLU/ORN | Entriegelungstaste der Fernbedienung wird gedrückt | Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Y2 und der Klemme A17 des Alarmanlagensteuergeräts prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
Y3 | LT GRN/BLK | Entriegelungstaste der Fernbedienung wird gedrückt | Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Y3 und der Klemme A6 des Alarmanlagensteuergeräts prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel