## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zerlegen (Fortsetzung) | 16-7 |

Am radseitigen Gelenk: Die Manschettenbänder abbauen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Manschette und der dynamische Dämpfer nicht beschädigt werden. Bei Ausführung als Keilverschlussband (A) die drei Laschen (B) mit einem Schraubendreher anheben. Keilverschlussband Die radseitige Manschette (A) auf die Seite des differentialseitigen Gelenks schieben. Dabei die Manschette nicht beschädigen. |  | Schmiermittel entfernen, um die Antriebswelle und den differentialseitigen Lagerlaufring des radseitigen Gelenks freizulegen. Eine Markierung (A) auf der Antriebswelle (B) in der gleichen Position wie das radseitige Gelenk (C) vorsehen. Die Antriebswelle vorsichtig in einen Schraubstock einspannen. Das radseitige Gelenk (A) mittels Spezialwerkzeug abbauen. Die Antriebswelle aus dem Schraubstock nehmen. a a a