## Armaturentafel #### Aus-/Einbau des Handschuhfachs | 20-79 |

3. In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. LHD Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite entfernen. Das Handschuhfach (A) festhalten, dann den Handschuhfachanschlag (B) auf beiden Seiten entfernen. Die Schrauben herausdrehen, und danach das Handschuhfach herausnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
2. Der Einbau des Handschuhfachs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | RHD Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite entfernen. Die Befestigungsschrauben des Handschuhfachs (A) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Das Handschuhfach festhalten, dann den Handschuhfachanschlag (B) auf beiden Seiten der Armaturentafel durch Hineindrücken entfernen und das Handschuhfach herausnehmen. Der Einbau des Handschuhfachs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.