## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs (Fortsetzung) | 20-240 |

6. Rechte Sitzlehne: Ist ein mittlerer Dreipunktgurt vorhanden, die Schrauben herausdrehen, dann die Gurthalterverkleidung (A) abnehmen und die Verkleidung vom mittleren Gurt (B) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Die Haken (A) lösen und den Reißverschluß des Sitzlehnenbezugs (B) öffnen. Die rechte Sitzlehne wird dargestellt; ähnliches gilt für die linke Sitzlehne. |  | Rechte Sitzlehne: Ist eine Armstütze vorhanden, den Armstützendrehzapfen (A) durch den Schlitz im Sitzlehnenbezug (B) führen, dann die Abdeckung zurückziehen und die Hakenbänder (C) lösen. Den Sitzlehnenrahmen (A) aus der Auflage (B) herausziehen, dann die Kopfstützenführungen (C) unter Zusammendrücken der Führungsenden herausziehen und abnehmen. Die rechte Sitzlehne mit mittlerer Kopfstütze wird dargestellt; ähnliches gilt für die rechte Sitzlehne ohne mittlere Kopfstütze und linke Sitzlehne. Den Sitzlehnenbezug und die Auflage vom Sitzlehnenrahmen abnehmen. Bei der rechten Sitzlehne mit mittlerem Dreipunktgurt den mittleren Gurt (D) durch das Loch im Sitzlehnenbezug und in der Auflage führen.