## Zylinderkopf #### Aufziehen des Zahnriemens (Fortsetzung) | 6-24 |

Die Kurbelwellenriemenscheibe einbauen und die Riemenscheibe mit dem Haltergriff (A) und dem Halteraufsatz (B) halten. Mit Servolenkung: Mit elektronischer Servolenkung: Die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel mit 20 Nm (2,0 kg/m) und dem 19mm-Steckschlüssel (C) anziehen. Keinen Schlagschrauber benutzen. Die Riemenscheibenschraube um weitere 90° anziehen. |  | Die Kurbelwellenriemenscheibe um ca. fünf bis sechs Umdrehungen in Gegenuhrzeigerrichtung drehen, so daß der Zahnriemen in die Riemenscheiben greift. Die Kurbelwellenriemenscheibe so drehen, daß ihre TDC-Markierung (A) mit den Zeigern (B) fluchtet. Die Markierungen (A) der Nockenwellenriemenscheibe überprüfen. Wenn die Markierungen der Nockenwellenriemenscheibe ebenfalls am oberen Totpunkt stehen, mit Schritt 16 fortfahren. Wenn die Markierungen der Nockenwellenriemenscheibe nicht am oberen Totpunkt stehen, den Zahnriemen abnehmen und die Schritte 2 bis 12 wiederholen.