## Kupplung #### Auswechseln der Kupplung (Fortsetzung) | 12-14 |

Auswechseln der Schwungscheibe ZUR BEACHTUNG: Die flexible Platte nicht zerlegen. Das Spezialwerkzeug anbringen. Die Befestigungsschrauben der Schwungscheibe in mehreren Schritten überkreuz lösen und dann die Schwungscheibe ausbauen. Das Führungslager (A) aus der Schwungscheibe (B) ausbauen. |  | Das neue Lager wie gezeigt mit dem Spezialwerkzeug in die Schwungscheibe eintreiben. Einen dünnen Ölfilm auf die Lagerfläche auftragen. Die Schwungscheibenbohrung mit dem Paßstift der Kurbelwelle ausrichten und die Schwungscheibe einbauen. Eine Dichtscheibe aufsetzen und die Befestigungsschrauben handfest anziehen. Das Spezialwerkzeug ansetzen und dann die Befestigungsschrauben der Schwungscheibe in mehreren Schritten überkreuz anziehen.