## Türschweller-Außenblech #### Ausbau | 3-52 |

- Das Türschweller-Außenblech herausschneiden und abstemmen.
- Die B-Säulenversteifung und die Türschwellerverstärkung auf Lage und Beschädigung prüfen und gegebenenfalls auswechseln.
- Beim Ausbau der B-Säulenversteifung die Verstärkung der B-Säulenversteifung nicht einschneiden; die Verstärkung der B-Säulenversteifung ist Bestandteil der B-Säulenversteifung.
- Beim Auswechseln der B-Säulenversteifung das B-Säulen-Distanzstück auswechseln und die Isolierung an der Montageposition des Distanzstücks aufkleben.

| Schnittlinie des Außenblechs Schnittlinie der B-Säulenversteifung B-SÄULEN-INNENBLECH TÜRSCHWELLERBLECHVERSTÄRKUNG ANSICHT (Z) INNENSCHWELLER B-SÄULENVERSTEIFUNG B-SÄULEN-DISTANZSTÜCK TÜRSCHWELLERBLECH- VERSTÄRKUNG AUSSENBLECH VERSTÄRKUNG DER B-SÄULENVERSTEIFUNG