## Klimaanlage #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche | 21-104 |

Aufrufen von DTCs

Die Klimaanlage verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion.

Aktivieren der Selbstdiagnosefunktion

1. Den Lüfterschalter ausschalten.
2. Den Umluftsteuerschalter und den Heckscheibenheizungsschalter drücken.
3. Beide Schalter gedrückt halten und die Zündung einschalten (II), dann beide Schalter loslassen. Die Umluftanzeigeleuchte und die Heckscheibenheizungsleuchte leuchten auf. Die Umluftanzeigeleuchte geht nach 2 Sekunden aus und die Klimaanlagenanzeigeleuchte (falls vorhanden) leuchtet auf; dann beginnt die Selbstdiagnose. Nach weiteren 10 Sekunden ist die Selbstdiagnose beendet und die Klimaanlagenanzeigeleuchte geht aus. Die Umluftanzeigeleuchte blinkt den Fehlercode (DTC), um ein fehlerhaftes Bauteil anzuzeigen. Werden keine DTCs gefunden, blinkt die Anzeigeleuchte nicht.

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| LÜFTERSCHALTER UMLUFTANZEIGELEUCHTE A/C-ANZEIGELEUCHTE HECKSCHEIBENHEIZUNGS- ANZEIGELEUCHTE HECKSCHEIBENHEIZUNGS- SCHALTER UMLUFTSTEUERSCHALTER

Beispiel für DTC-Anzeigemuster (DTC 3)

Rückstellen der Selbstdiagnosefunktion

Die Zündung ausschalten, um die Selbstdiagnosefunktion aufzuheben. Nach der Reparatur die Selbstdiagnosefunktion erneut aktivieren, um sicherzustellen, daß keine anderen Störungen vorliegen.